

[image: Kết quả hình ảnh cho north american burner]
Nhiệt độ chịu được 800 – 1800 độ C
Nhiên liệu sử dụng : LPG gas , Nature gas , Diesel oil , Heavy oil .
Công suất : từ 180 Kw – 10000 Kw
[image: Hình ảnh có liên quan]Phạm vi ứng dụng : Nung nóng chảy kim loại đồng , nhôm , thép , kẽm v.v ..
 
Lò đốt rác thải , xác động vật 
- tiết kiệm nhiên liệu
[image: JMGT] - lò ủ nhiệt luyện







[image: Hình ảnh có liên quan]


· Lò nung gốm sứ 
· Lò nung gạch,  ngói


[image: Kết quả hình ảnh cho north american burner]











[image: Kết quả hình ảnh cho wesman burner][image: JHG]


[image: Kết quả hình ảnh cho wesman burner][image: Hình ảnh có liên quan]






[image: Kết quả hình ảnh cho  burner with SiC tube]
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[image: Kết quả hình ảnh cho  burner with SiC tube]


[image: Kết quả hình ảnh cho burner with SiC tube]





[image: Hình ảnh có liên quan]









[image: Kết quả hình ảnh cho wesman burner][image: Kết quả hình ảnh cho  burner with SiC tube]













[image: Kết quả hình ảnh cho SiC tube burner][image: Kết quả hình ảnh cho SiC tube burner]




[image: Hình ảnh có liên quan]
[image: Kết quả hình ảnh cho  burner with SiC tube]
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